**ZW保险柜系列触摸指纹密码锁说明书**

1. **说明**：
	1. 用户可以用一组密码（初始值为“1234”），指纹容量为：29枚。
	2. 面板指示灯说明：

：工作状态，指纹工作时长亮，在输入数字密码时，会闪烁。

 ![D:\我的文档\Tencent Files\450800938\Image\C2C\Q1Q98L)7)G7HFVZ4]~I83BM.png]() ：正确指示，表示指纹或密码正确。

![D:\我的文档\Tencent Files\450800938\Image\C2C\@V%S)3Y4T)IP@RE@M7RS]N8.png]()：错误提示，表示指纹错误或密码错误。

 3、触摸任何一个键10秒之后无后续输入则退出。

1. **恢复出厂设置**：

长按保险箱内电池盒上的圆点黑色设置按键3秒，语音提示“全部清除成功”， ![D:\我的文档\Tencent Files\450800938\Image\C2C\Q1Q98L)7)G7HFVZ4]~I83BM.png]() 灯亮一下，即清空已登记指纹，同时密码恢复到初始值“1234”。

1. **设置：**

按一下保险箱内电池盒上黑色的圆点设置按键，放开后语音提示“请输入指纹或密码”，按键灯亮起，同时灯长亮，这时下面操作。

* 1. 添加指纹：在指纹窗上按要添加的指纹，听到“请再按手指”声后，再按一下指纹，听到“设置成功”，表示添加成功。如果按手指添加指纹时，听到“指纹用户满”，表示指纹为库已满，无法添加。
	2. 修改密码：输入1～8位新密码，按“#”确认，语音提示“请再输入密码，按#号键结束”，再次输入刚才同样的新密码，按“#”确认，语音提示“设置成功”，表示密码修改完成。在输入密码过程中，按一次“\*”键，可清除刚输入的所有数字。
	3. 设置开门方式：按一下电池盒上黑色的圆点设置键后，不输入指纹或密码，直接再按一次电池盒上黑色的圆点设置键，语音提示“双认证模式”，表示开门方式为指纹加密码；如果已经是双认证模式，如此操作一次，再语音提示“单认证模式”，表示开门方式改为指纹或密码。
1. **开门：**
2. 密码开门：用手指触摸按键区，唤醒系统，按键灯亮起，输入1-8位正确密码，按“#”确认（按足8位自动确认），语音提示“验证成功”，![D:\我的文档\Tencent Files\450800938\Image\C2C\Q1Q98L)7)G7HFVZ4]~I83BM.png]() 灯亮即开锁。在输入密码过程中，按一次“\*”键，可清除刚输入的所有数字。
3. 指纹开门：用手指按在指纹窗上，如果指纹正确，语音提示“验证成功”， ![D:\我的文档\Tencent Files\450800938\Image\C2C\Q1Q98L)7)G7HFVZ4]~I83BM.png]() 灯亮即开锁。
4. 指纹加密码开门：如果开门方式设置成了密码加指纹开门的话，密码或者指纹先输入都可以，如果先输入正确指纹后，面板按键灯亮起，再输入密码；如果先输入正确密码后，再输入指纹，密码和指纹都正确，语音才提示“验证成功”，![D:\我的文档\Tencent Files\450800938\Image\C2C\Q1Q98L)7)G7HFVZ4]~I83BM.png]() 灯亮即开锁。
5. 如果指纹或密码错误，则会听到语音提示“验证失败”，同时![D:\我的文档\Tencent Files\450800938\Image\C2C\@V%S)3Y4T)IP@RE@M7RS]N8.png]() 灯点亮，这时可以重新按压指纹或输入密码，如连续三次错误, 报警喇叭响20秒，在报警过程中，还可以输入正确指纹或密码，解除报警并开锁；如果指纹库为空时，任意指纹都算正确。
6. 开锁后，照明灯自动点亮20秒。
7. **振动报警：**
8. 用手指触摸按键区，唤醒系统，在输入密码前直接按“#”，听到语音提示“振动警戒已开启”，进入振动警戒。
9. 或者，用手指接触指纹窗，快速离开，还没有输入指纹，或输入错误的指纹，等超时退出，也会听到“振动警戒已开启”，进入振动警戒状态。
10. 在电子锁休眠或操作过程中，若保险箱遇振动，报警20秒，在报警过程中可以输入指纹或密码解除报警，并开锁，同时撤销振动警戒。
11. 平时只要输入正确指纹或密码开锁后，都会撤销警戒状态。
12. **微信配网**：

在待机状态下，先在手机上长按公众号二维码，进入配网，长按保险箱内电池盒上的圆点黑色设置键3秒后，面板每隔1秒响“嘀”一下，在60秒内如果配网成功，语音提示“设置成功”，否则语音提示“设置失败”。

1. **远程开锁：**

在待机状态下，用手指触摸按键区，唤醒系统，输入0，0，#，“嘀，嘀”两长声灯闪动，20秒内如果在手机上同意开锁，便开锁。

1. 当电源电压低于4.8V时，在操作过程中，工作指示灯 会出现闪烁，且操作结束后均能听到“电池没电了”的欠压语音提示。此时请尽快更换电池。
2. **技术指标：**
3. 工作电压：4.2V-6.8V ；2.工作电流：＜380mA；3.欠压点：4.8V±0.2V；4.静态电流：＜60uA

**注意：用户使用前请务必详细阅读本操作指南，【应急钥匙切勿放入保险柜内】！**
**本产品自用户收到货后，保修一年，终身维修！**

**售后服务热线：400 888 7708**

**企业微信号：18918082018**

**宁波迪堡智能安防科技有限公司**