 **铂钻ZX1系列指纹电子密码操作说明书**

操作过程中有语音提示，可按语音提示操作初始管理密码、用户密码都为“123456”，初始任何指纹都可以录入，须按系统设置添加指纹录入。

**进入管理模式：**
按一下电池盒上黑色的圆点按键，听到声音即松开,同时“SET”灯点亮,然后输入管理密码(初始管理密码123456)，按“#”结束若管理密码正确，则进入系统设置
若管理密码错误，则提示“验证失败，请重新输入”。

**系统设置：**
**设置用户密码请按“1”**
1 .语音提示“请输入新密码，并以“#”键结束”，然后输入“1~6”密码，按下“#”键
2.此时语音提示“请再输入一次”，同时“RIGHT”宁闪烁，然后再输入一次密码，按下“#”键
3.若两次输入的密码相同，则语音提示“设置成功”，新密码设置成功。
4.若两次输入的密码不相通，则语音提示“输入错误，请重新输入”。

**添加指纹请按“2”**
1. 指纹采集器点亮，然后把要注册的手指居中放置在指纹采集器上，等待面板“RIGHT”
灯点亮，同时语音提示“注册成功”，此时手指拿开，注册成功。

**删除指纹请按“3”**
1.“RIGHT”灯点亮，同时语音提示“删除成功”，指纹删除成功。

**设置管理密码请按“4”**
1.操作方法与设置用户密码相同。

**设置开门模式请按“5”**
1.设置为常用开门模式请按“1”(开门模式下输入密码或指纹开启)
2.设置为安全模式请按“2”(安全模式下需输入密码加指纹开启)
3.设置成功

**退出请按“\*”**

**键震动报警：**
按“\*”键自动进入自动报警状态，同时语音提示“警戒开”，报警时输入正确密码或指纹，即可解除报警。
上电时，系统默认，震动报警关闭。
每次开门后，震动报警关闭，需重新开启。

**恢复出厂设置：**
长按电池盒上黑色的圆点按键2~3秒(不要松开)，语音提示“恢复出厂设置成功”。用户密码，管理密码，初始化为“123456”，指纹清空。

**常用模式下开门：**
指纹开门
按下手指，听到“滴”提示声，同时指纹采集器亮起，按压指纹。
若识别成功，则听到“验证通过”，同时“RIGHT”灯点亮，电磁铁吸合，4秒后电磁铁释放，系统退出。
若识别不成功，则会听到“验证失败”的语音，同时“ERPOR”灯点亮;如连续3次识别不成功，系统退出，报警响起。

**电子密码开门：**
触碰按键区域，当背光点亮时，按下“#”键，“RIGHT、ERPOR”灯点亮,然后输入密码(按一下按键,“RIGHT”灯闪烁一下)，密码输入完毕后，再按下“#”键。
若密码正确，则听到“验证通过”，同时“RIGHT”灯点亮，电磁铁吸合，4s后电磁铁释放，系统退出。

若密码错误，则会听到“验证失败”的语音同时熄灭“RIGHT”灯，2秒后方可重新输入密码。连续3次错码，报警响起一分钟，输入正确的密码可解除报警。“\*”键用作删除键，按下“\*”键后，所输入的密码都将清除。

**安全模式开门：**
输入正确的密码后，指纹采集器点亮，在放上已注册的手指，比对成功后，听到“验证通过”的开门提示音，同时，“RIGHT”灯点亮，电磁铁吸合，4s后电磁铁释放，系统退出。只有输入正确的密码后，方可进行指纹输入。
若在安全模式下，先在指纹采集器上按下手指，则系统自动进入到密码比对状态。

**柜体固定说明、注意事项：**

柜体固定说明：
选择合适的安放位置，打开柜门取出箱体背部安装孔塞，按箱体背面的安排孔在墙(柜)体上标出孔位置，然后用冲击钻钻出符合安装膨胀管直径的孔，放入膨胀管,将柜体背面安装对准膨胀管，用螺钉固定牢固。

**注意事项：**
固定墙体建议混凝土墙，以确保安装牢固。
为安全起见，请务必固定柜体。
切勿将用户使用手册、应急钥匙锁入柜内，应急钥匙应放安全的地方。
长期不用外接电源，应将电池从外接电池盒中取出。

**注意：用户使用前请务必详细阅读本操作指南，【应急钥匙切勿放入保险柜内】**

**本产品自用户收到货后保修一年，终身维护！**
售后服务热线：4008887708

企业微信号：18918082018

宁波迪堡智能安防科技有限公司