 **BZ1保管箱系列指纹电子密码操作说明书**

1. **修改用户密码**：

初始化用户密码为1234，短按电池盒上的黑色圆点设置键1秒，请按“1”，输入3~8位用户密码，按#号键确认，再重复输入一次密码按#号键结束， 密码个数为8位无需#键确认，语音提示设置成功，错误提示错误声音；

1. **修改管理密码**：

初始化用户密码为123456，短按电池盒上的黑色圆点设置键1秒后请按“4”，输入3~8位用户密码，按#号键确认，再重复输入一次密码按#号键结束，语音提示设置成功，错误提示错误声音；

3.**添加指纹**：

短按电池盒上的黑色圆点设置键1秒后请按“2”，在指纹采集窗口按手指，正确语音提示正确声音，错误提示找错误声音；

1. **删除指纹**：

短按电池盒上的黑色圆点设置键1秒后按“3”，指纹清空删除成功，所录下的指纹全不能开，（和出厂一样任何指纹可以开）

5.**认证开启模式**：

1）设置指纹和密码单认证开启模式：

完成上述步骤，短按电池盒上的黑色圆点设置键1秒后，请按“5”，再按“1”；

2）设置指纹和密码同时双开启模式：

完成上述步骤，短电池盒上的黑色圆点按设置键1秒后，请按“5”，再按“2”；

6.短按电池盒上黑色圆点设置键1秒后，按“\*”退出各个修改密码或指纹模式；

7.待机状态下触碰触摸面板后直接按“\*”键开启报警，正确输入密码或者指纹识别开门一次自动取消报警功能；

8.**注意事项**：

1）.恢复出厂设置：箱体内电池盒上黑色的圆点按键长按5秒以上，恢复用户密码1234，管理员密码123456，恢复任何指纹都可以开启；

2）.初次使用请先设置指纹，

3）.指纹最大录入枚数30枚，

**注意：用户使用前请务必详细阅读本操作指南，【应急钥匙切勿放入保险柜内】！  
本产品自用户收到货后，保修一年，终身维护！**  
**售后服务热线：400 888 7708**

**企业微信号：18918082018**

**宁波迪堡智能安防科技有限公司**